**CONVOCATORIA**

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR**

**MONTO NÚMERO UTA-ICTPM-05-23**

**PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES**

**Documento 1**

**Anexo B**

**Propuesta técnica-económica**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Importe** |
| 1 | Poweredge r450 chassis with up to 4x3.5" drives sas/sata backplane poweredge r450 server trusted platform module 2.0 v3 3.5" chassis with up to 4 hard drives (sas/sata) 2 cpu intel® xeon® gold 5317 3g, 12c/24t, 11.2gt/s, 18m cache, turbo, ht (150w) ddr4-2933 intel® xeon® gold 5317 3g, 12c/24t, 11.2gt/s, 18m cache, turbo, ht (150w) ddr4-2933 heatsink for 2 cpu configuration (cpu less or equal 165w) performance optimized 3200mt/s rdimms (4) 32gb rdimm, 3200mt/s, dual rank, 16gb base x8 c7, unconfigured raid for hdds or ssds (mixed drive types allowed) front perc h745 front load 1tb hard drive sata 6gbps 7.2k 512n 3.5in hot-plug performance bios setting uefi bios boot mode with gpt partition standard fan x7 dual, hot-plug, power supply fault tolerant redundant (1+1), 800w, mixed mode,naf (2) nema 5-15p to c13 wall plug, 125 volt, 15 amp, 10 feet (3m), power cord, north america riser config 1, 1xocp 3.0(x16)+ 2x16lp poweredge r450 motherboard with broadcom 5720 dual port 1gb onboard lom idrac9, enterprise 15g intel x710 dual port 10gbe sfp+, ocp nic 3.0 intel x710-t2l dual port 10gbe base-t adapter, pcie low profile boss controller card + with 2 m.2 sticks 240g (raid 1) (2) dell networking, cable, sfp+ to sfp+, 10gbe, copper twinax direct attach cable, 3 meter no operating system vmware vsphere 8 ess plus kit for 3 hosts (max 2 cpu per host, 32 cores/cpu),1yr vmware sns\_la readyrails™ static rails for 2/4-post racks 3 years prosupport plus next business day onsite service-la prodeploy plus dell server r series 1u/2u,la incluye la instalación, configuración, puesta a punto y capacitación de la solución de virtualización por parte de personal certificado por vmware y con las certificaciones para el manejo de servidores de la última generación de dell. | PIEZA | 3 | $ 333,750.00 | $ 1,001,250.00 |
| 2 | Dell emc switch  s4112f, 12 x 10gbe sfp+, 3 x 100gbe qsfp28, fan to io, 2 x ac psu dell emc networking s4112-on americas user guide force10, power cord, 125v, 15a, 10 feet, nema 5 -15/c13, s-series (8) transceptor dell networking, sfp+, 10gbe, sr, longitud de onda de 850 nm, alcance de 300 m bandeja de dell networking, una unidad en rack, rack de 4 postes únicamente, s4112 a 3 years prosupport with next business day onsite service | PIEZA | 1 | $ 279,422.00 | $ 279,422.00 |
| UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. | | | | Subtotal | $ 1,280,672.00 |
| I.V.A. | $ 204,907.52 |
| Ret I.S.N. | $ 00.00 |
| Total | $1,485,579.52 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Condiciones de pago:** | Se realizarán pagos, de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado de Aguascalientes y sus Municipios, los cuales los hará la UTA, dentro de los 15 días naturales posteriores a la validación de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) correspondientes. |
| **Tiempo de entrega:** | El tiempo máximo para la entrega es el 31 de julio de 2023. |
| **Lugar de entrega:** | Instalaciones de la U.T.A. ubicado en Blvd. Juan Pablo II No. 1302 Fracc. Exhacienda La Cantera, Aguascalientes, Ags. |
| **Vigencia de la propuesta:** | Precios fijos durante la vigencia del contrato. |
| **Traslado de los bienes:** | A cuenta y riesgo de Convergencia Digital e Informática S.A de C.V. |